**ARI KOVANI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ölçüleri:
   1. Uzunluk: En az 42 cm
   2. Eni: En az 50 cm
   3. Yükseklik: En az 29 cm
   4. Taban boyu: En az 2 cm
   5. Üst kat: En az 24 cm
   6. Çerçeve ölçüsü: En az 22 cm
   7. Kereste kalınlığı: En az 2.4 cm olmalıdır.
2. Polen kapanı: Var.
3. Kovanlar: Kuru ve budaksız keresteden imal, ahşap koruyucu uygulanmış, Langstroth tip olmalıdır.
4. Çerçeve sayısı: en az 20 adet olmalıdır.
5. Ballık ve kuluçkalık bölümlerine uygun en az iki bölmeden oluşmalıdır
6. Polen kapanı alüminyum veya plastik elek tipi olmalıdır.
7. Şurupluk olmalıdır.
8. Garanti: en az 2 yıl garantili olmalıdır.

**GENEL ESASLAR**

1. Yüklenici, garanti ve standart belgelerini sunmak zorundadır. Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

2. Ürünler, Teknik Şartname hükümlerine ve detaylara göre yapılacaktır.

3. Teslimat yatırımcıların ikamet adreslerine yapılacaktır. Nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Kovanlar yeni ve kullanılmamış olacaktır.

5. Yararlanıcılara ve yüklenicilere, uygulamayı tamamlamaları için sözleşme imzaladıkları günden başlamak üzere 2025 yılı Kasım ayı sonuna kadar süre verilecektir.

**GARANTİ KOŞULLARI**

1. Bütün ekipman ve araçlar hatasız, kullanılmamış ve yeni olacaktır. Kullanılan malzemeler garanti süresi içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, satıcı en geç 20 iş günü içerisinde aynı malzemeyi temin etmekle yükümlü olacaktır.

2. Garanti süreleri kapsamında meydana gelen mücbir sebepler ve kullanıcı hataları dışındaki kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça veya kısmın satıcı tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Garanti süresi içerisinde ürünlerin tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerinde her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları yükleniciye ait olacaktır.

3. Garanti süresi bitiminden itibaren Gerekli Yedek Parçaların yüklenici firma tarafından 10 yıl süreyle temin edileceği taahhüt edilmelidir.

**DİĞER HUSUSLAR**

1. Kullanım Kılavuzu Türkçe olmalıdır

2. Alınan kovanın ölçüsüne uygun boyutta (en az 10 cm x 6 cm) bir tanıtım etiket/plakası kovanın görülen bir yerine yerleştirilir. Etiket/plaka yüklenici firma tarafından yapılacaktır. *‘KDAKP kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı finansal desteği ile alınmıştır. Mersin-2025’*  ibaresi etiket ya da çıkartmayla yazılmalıdır.

**İDARİ ŞARTNAME**

1.   Aydıncık-Gülnar EKK, Bozyazı EKK ve Anamur EKK’ lerindeki 600 rakım ve üzeri mahalle/ köylerde gerçekleştirilecektir. Modern arı kovanı alım işi, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

2.   Nakliye giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

3.  Teslimat adresi yararlanıcının ikamet adresi olacaktır. Ürünün teslim süresi hibe sözleşmesindeki yatırımın tamamlanma tarihini geçmeyecektir.

