**YENİ AĞIL YAPIMI (ÇADIR)**

**İDARİ ŞARTNAME**

1. Yeni ağıl yapımı (çadır), Mersin ili Erdemli, Toroslar-Mezitli, Tarsus-Çamlıyayla, Gülnar-Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Mut, Silifke Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı mahallelerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Çadır ağılın yerleştirileceği zemininin hazırlanması yatırımcı tarafından yapılacaktır. Çadır ağıl kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.
3. Çadır ağıl kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
4. Çadırın ön veya yan cephesinde İdare tarafından belirtilecek görünür bir alana, tasarım detayları bilahare iletilecek olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP ve KDAKP logoları ile birlikte “Bu Çadır Ağıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Finansmanı ile yapılmıştır.” ifadesinin yer aldığı 50x90 cm ebatlarındaki etiket, 400 gr/m² PVC brandaya dış ortam koşullarına uygun renkli baskı yapılarak ana brandaya sıcak kaynak yöntemiyle yapıştırılacaktır.
5. Çadırın her iki yan cephesinde pencerelerle tepe mahyası arasında Bakanlık, IFAD, UNDP ve KDAK Projesi logoları 400 gr/m² PVC brandaya renkli baskı yapılarak sıcak kaynak yöntemiyle ana brandaya yapıştırılacaktır. Bakanlık logosunun yüksekliği: 47 cm, IFAD logosunun yüksekliği: 42 cm, UNDP logosunun yüksekliği: 42 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 42 cm olacaktır.